# 二维码追溯设备招标要求

1. 设备需要满足包装速度250- 350 瓶/min，

2、整套装置便于操作，误剔除率低，关联数据准确，准确率为100%。

3、队列关联错误导致的返工成本控制万分之1以内。

4、设备能够预留自动装盒机接口，并与市面设备相匹配。

5、配套设备配件易维修，特别是采用进口设备的，售后服务24h内到位。

6、设备能够对5-12ml西林瓶所附二维码进行准确采集。

7、投标企业至少拥有三家5-12ml西林瓶成功应用案例。

8、设备尽量不产生耗材或耗材低成本。